임진강수해방지실무협의회 제3차 회의 공동보도문

남과 북은 2004년 4월 8일부터 10일까지 개성에서 임진강 수해방지실무협의회 제3차 회의를 진행하였다.

회의에서 쌍방은 6.15 공동선언의 기본정신에 맞게 민족의 화해와 단합, 민족공동의 번영을 이룩해나가기 위하여 임진강 수해방지를 위한 현지조사와 관련한 실무적 문제들을 협의하고 다음과 같이 합의하였다.

1. 쌍방은 단독조사 항복과 세부조사내용 및 조사용 기자재 제공목록, 북측의 기상․수문 등 자료제공 항목에 합의하고 이를 ｢임진강수해방지와 관련한 합의서｣의 부록으로 첨부하기로 하였다.

2. 남과 북은 조사과정에서 제기되는 문제를 협의하기 위한 실무접촉 날짜와 장소를 문서교환방식으로 정하기로 하였다.

2004. 4. 10

개     성

< 붙임 1 >

임진강 단독조사 항목과 세부내용

1. 산림실태 조사

① 수계별 산림 조사

- 위치, 성림지(면적, 축적, 분포수종), 황폐지(면적, 축적, 분포수종), 임상도 등

* 성림기준 : 임목 적정 본수(수령 3년 이하, 3,000본/ha) 30% 이상

② 조림대상지 조사

- 위치, 면적, 토양종류, 배치수종, 정당본수 등

③ 양묘장실태 조사

- 위치, 면적, 토양의 종류, 경사도, 방위, 수종별 연간생산량 등

2. 하천실태 조사

① 하천의 일반현황

- 하천명, 발원지 하구, 합류점 위치, 유역면적, 유역경사, 하천밀도

② 구간별 현황

- 위치, 연장, 하천폭, 하상경사, 하상계수, 조도계수, 형상계수, 종횡단 자료

* 구간별이란 2차지류 합류지점 4개소(구룡강, 고미탄천, 평안, 판교)와 그 사이 구간으로 함.

③ 하구에서 조수영향 지점과 거리, 해수영향 지점과 거리

3. 댐실태 조사

o 대상명, 위치, 구분, 형식, 유역면적, 총저수량, 상시만수위, 계획홍수위, 최대방류량, 홍수조절용량, 만수면적 등

4. 기상․수문 관측망 형성을 위한 조사

① 현조 및 증설할 관측소명, 위치, 좌표, 관측요소, 설치형식 구분

* 세부조사내용 붙임

② 우량 관측소 3개소(이천, 후평, 법동)의 일우량, 주요 호우시 우량 조사

③ 수위․유량 및 수위․유사량 관계조사(수위관측소설치예정지점)

5. 홍수피해지역 조사

o 피해시기, 피해지역의 위치, 피해원인, 피해내역, 복구형식, 피해복구량

< 붙임 2 >

북측 현지조사용 기자재 제공 명세

	요 구	규 격	단위	수량	비고
1	업무용승용차	7인용 무쏘	대	3
2	중형버스	33인용	대	3
3	소형버스	20인용 Aero Town	대	2
4	소형 화물버스	봉고 1톤 더블캡	대	1
5	화물자동차	5t급	대	1
6	고무보트	5인용(엔진 5HP)	대	3
7	유속계	자동수자식 휴대용	대	5
8	수심측정기	hydrotrac	대	5
9	유사량측정기구	자동수자식 휴대용	대	3
10	경위의	전자식 Theodolite	조	5
11	자동수준의	자동레벨측량기	조	8
12	평판기		조	5
13	화상입력장치(스캐너)	A3호용	대	2
14	인쇄기	천연색	대	5
15	제도기	만능제도기	대	2
16	디지털사진기	3백만화소	대	5
17	사진기		대	2
18	CD쓰기장치	CDRW 3장 첨부	개	10
19	보조전원설비	무정전전원장치(2-3k)	조	6
20	표척(함척)/스타프	5단5미터알루미늄	개	10
21	축줄	50m	개	10
22	권척	20m	개	10
23	휴대용전자계산기	공학용	개	70
24	사도지		kg	100
25	감광지		kg	100
26	원도지		kg	200
27	모조지		kg	100
28	방안지		kg	20
29	필기지		kg	200
30	천 막	4～5인용	조	15
31	침구류	해면깔기,모포2개	조	70
32	보호물자	장갑, 장화 등	조	70
33	경유		ton	20
34	나침반	나침반 A-30L	개	5
35	줄 자	워킹 메져	개	5
36	접지저항계	어스 하이테스터(3극법)	개	5
37	회로시험기	PROTEK-506	개	5
38	고도계	이스케이프203	개	5
39	전류측정기(Ⅰ)	교류 전류	개	5
40	전류측정기(Ⅱ)	누설교류전류	개	5
41	우량계	전도형	개	3
42	채토기	채토깊이 200mm	개	5
43	표준토색첩	406색	개	5
	합 계			43개 품목

* 기자재 반출입경로는 남북철도․도로연결공사용 자재장비 제공과 같이 경의선 임시도로로 하며, 인도․인수지점은 개성공단 1단계 개발지역으로 한다.

< 붙임 3 >

임진강 북측 자료제공 항목

1. 관측소 현황

o 관측소명, 위치, 좌표, 관측방법, 설치년도, 수위 영점표고, 우량 해발표고

2. 관측소 위치도

3. 기상 관측자료(’81~‘03년)

o 관측소별 월별 강수량

o 관측소별 월별 기온(평균, 최고, 최저)

※ 관측자료기간은 가능한 최근자료까지 포함

4. 수문 관측자료(‘96~’03년)

o 주요 호우기간의 관측소별 시간 강우량

o 관측소별 수위-유량곡선식 및 유량 관측자료

※ 관측자료는 가능한 최대한 과거까지의 자료 제공

5. 수리시설물 현황 자료

o 기존 및 건설중인 댐

- 위치, 유역면적, 형식, 제원, 사업기간, 저수용량, 수위(저수위, 상시만수위, 계획홍수위 등), 방류량(평상시, 최대 등) 등

- 수위-저수량 관계곡선 등

※ 영점표고, 해발표고, 수위 등 각종 높이의 기준점과 남북 철도연결사업(경의선)에서 사용하고 있는 높이의 기준점과 차이 명시